Приложение N 1
к Методическим указаниям по определению
размера платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям
(рекомендуемый образец)
Расходы на строительство введенных в эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства для целей технологического присоединения и для целей реализации иных мероприятий инвестиционной программы территориальной сетевой организации, а также на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности)
	N
	Объект электросетевого хозяйства / Средство коммерческого учета
электрической энергии (мощности)
	Год ввода объекта
	Уровень напряжения, кВ
	Протяженность (для линий электропередачи), метров/ Количество пунктов секционирования,
штук / Количество точек учета, штук
	Максимальная мощность, кВт
	Расходы на строительство объекта/ на обеспечение средствами коммерческого
учета электрической энергии (мощности), тыс. руб.

	1.
	Строительство воздушных линий
	-
	-
	-
	-
	-

	1.j
	Материал опоры (деревянные (j=1), металлические (j=2), железобетонные (j=3)
	-
	-
	-
	-
	-

	1.j.k
	Тип провода (изолированный провод (k=1), неизолированный провод (k=2)
	-
	-
	-
	-
	-

	1.j.k.l
	Материал провода (медный (l=1), стальной (l=2), сталеалюминиевый (l=3), алюминиевый (l=4)
	-
	-
	-
	-
	-

	1.j.k.l.m
	Сечение провода (диапазон до 50 квадратных мм включительно (m=1), от 50 до 100 квадратных мм включительно (m=2), от 100 до 200 квадратных мм включительно (m=3), от 200 до 500 квадратных мм включительно (m=4), от 500 до 800 квадратных мм включительно (m=5), свыше 800 квадратных мм (m=6)
	-
	-
	-
	-
	-

	1.j.k.l.m.n
	Количество цепей (одноцепная (n=1), двухцепная (n=2)
	-
	-
	-
	-
	-

	1.j.k.l.m.n.o
	на металлических опорах, за исключением многогранных (o=l), на многогранных опорах (o=2)
	-
	-
	-
	-
	-

	...
	<пообъектная расшифровка>
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Строительство кабельных линий
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.
	Способ прокладки кабельных линий в траншеях 

	-2023
-2024
-2025
-2025
	-0,4
-6
-10
-0,4
	-260
-1120
-3966,4
-100
	-140
-220
-13124
-100
	-847,22
-6898,11
-30202,69
-283,33

	2.6.
	Способ прокладки кабельных линий методом горизонтального наклонного бурения

	-2023
-2025
-2026
-2024
	-0,4
-10
-0,4
-0,4
	-216
-4600
-120
-247
	-400
-13124
-89
-159,8
	-651,71
-66723,94
-1226,86
-2697,30

	2.1.1.
	Одножильные 
	-
	-
	-
	
	-

	2.6.1
	Одножильные
	-
	-
	-
	
	-

	2.1.2
	Многожильные
	-2023
-2024
-2025
-2025
	-0,4
-6
-10
-0,4
	-260
-1120
-3966,4
-100
	-140
-220
-13124
-100
	-847,22
-6898,11
-30202,69
-283,33

	2.6.2
	Многожильные
	-2023
-2025
-2026
-2024
	-0,4
-10
-0,4
-0,4
	-216
-4600
-120
-247
	-400
-13124
-89
-159,8
	-651,71
-66723,94
-1226,86
-2697,30

	2.1.1.1
	Кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией 
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.1.2
	Кабели с бумажной изоляцией 
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.2.1
	Кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией 
	
-2023
-2025
	
-0,4
-0,4
	
-260
-100
	
-140
-100
	
-847,22
-283,33

	2.1.2.2
	Кабели с бумажной изоляцией 
	-2024
-2025
	-6
-10
	-1120
-3966,4
	-220
-13124
	-6898,11
-30202,69

	2.6.1.1
	Кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией 
	-
	-
	-
	-
	-

	2.6.1.2
	Кабели с бумажной изоляцией
	-
	-
	-
	-
	-

	2.6.2.1
	Кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией 
	-2023
-2024
-2026
	-0,4
-0,4
-0,4
	-216
-247
-120
	-400
-159,8
-89
	-651,71
-2697,30
-1226,86

	2.6.2.2
	Кабели с бумажной изоляцией
	-2025
	-10
	-4600
	-13124
	-66723,94

	2.1.2.1.3
	Сечение провода от 100 до 200 квадратных мм включительно 
	-2025
	-0,4
	-100
	-100
	-283,33

	2.1.2.1.4
	Сечение провода от 200 до 250 квадратных мм включительно
	-2023
	-0,4
	-260
	-140
	-847,22

	2.6.2.1.3
	Сечение провода от 100 до 200 квадратных мм включительно 
	-
	-
	-
	-
	-

	2.6.2.1.4
	Сечение провода от 200 до 250 квадратных мм включительно
	-2023
-2024

	-0,4
-0,4

	-216
-247

	-400
-159,8

	-651,71
-2697,30


	2.1.2.2.3
	Сечение провода от 100 до 200 квадратных мм включительно 
	-2024
	-6
	-1120
	-220
	-6898,11

	2.1.2.2.4
	Сечение провода от 200 до 250 квадратных мм включительно
	-2025
	-10
	-3966,4
	-13124
	-30202,69

	2.6.2.2.3
	Сечение провода от 100 до 200 квадратных мм включительно 
	-2026
	-0,4
	-120
	-89
	-1226,86

	2.6.2.2.4
	Сечение провода от 200 до 250 квадратных мм включительно
	-2025
	-10
	-4600
	-13124
	-66723,94

	2.1.2.1.1
	Количество кабелей в траншее (n = 1)
	-2025
	-0,4
	-100
	-100
	-283,11

	2.1.2.1.2
	Количество кабелей в траншее две (n = 2)
	-2023
	-0,4
	-260
	-140
	-847,22

	2.1.2.2.2
	Количество кабелей в траншее две (n = 2)
	-2024
	-6
	-1120
	-220
	-6898,11

	2.1.2.2.4
	Количество кабелей в траншее, четыре (n = 4)
	-2025
	-10
	-3966,4
	-13124
	-30202,69

	2.6.2.1.2
	Количество труб в скважине, две (n = 2)
	-2023
-2024
-2025
	-0,4
-0,4
-0,4
	-216
-247
-120
	-400
-159,8
-89
	-651,71
- 2697,30
-1226,86

	2.6.2.2.4
	Количество труб в скважине, две (n = 4)
	-2025
	-10
	-4600
	-13124
	-66723,94

	...
	<пообъектная расшифровка>
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Строительство пунктов секционирования
	-
	-
	-
	-
	-

	3.4
	Распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН)
	 -2023
	 -0,4
	 -1
	 -400
	 -139,85

	3.4.4
	Номинальный ток от 500 А до 1 000 А включительно
	 -2023
	 -0,4
	 -1
	 -400
	 -139,85

	3.4.k.l
	Количество ячеек в распределительном или переключательном пункте (до 5 ячеек включительно (l=1), от 5 до 10 ячеек включительно (l=2), от 10 до 15 ячеек включительно (l=3), свыше 15 ячеек (l=4)
	-
	-
	-
	-
	-

	...
	<пообъектная расшифровка>
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП) с уровнем напряжения до 35 кВ
	-2026
	-6
	-1
	-220
	-1395,68

	4.1
	Трансформаторные подстанции (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП) 6/0,4 кВ 
	-2026
	-6
	-1
	-220
	-1395,68

	4.1.1
	Однотрансформаторные
	-2026
	-6
	-1
	-220
	-1395,68

	4.1.1.5
	Трансформаторная мощность от 400 до 630 кВА включительно
	-2026
	-6
	-1
	-220
	-1395,68

	4.1.1.5.2
	Шкафного или киоскового типа
	-2026
	-6
	-1
	-220
	-1395,68

	...
	<пообъектная расшифровка>
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	Строительство распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ
	-
	-
	-
	-
	-

	5.j
	Распределительные трансформаторные подстанции (РТП)
	-
	-
	-
	-
	-

	5.j.k
	Однотрансформаторные (k=1),
двухтрансформаторные и более(k=2)
	-
	-
	-
	-
	-

	5.j.k.l
	Трансформаторная мощность до 25 кВА включительно (l=1), от 25 до 100 кВА включительно (l=2), от 100 до 250 кВА включительно (l=3), от 250 до 400 кВА (l=4), от 400 до 630 кВА включительно (l=5), от 630 до 1000 кВА включительно (l=6), от 1000 до 1250 кВА включительно (l=7), от 1250 кВА до 1600 кВА включительно (l=8), от 1600 до 2000 кВА включительно (l=9), от 2000 до 2500 кВА включительно (l=10), от 2500 до 3150 кВА включительно (l=11), свыше 3150 кВА (l=12)
	-
	-
	-
	-
	-

	5.j.k.l.m
	Открытого типа (m=1), закрытого типа (m=2)
	-
	-
	-
	-
	-

	...
	<пообъектная расшифровка>
	-
	-
	-
	-
	-

	6.
	Строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)
	-
	-
	-
	-
	-

	6.j
	Однотрансформаторные (j = 1), двухтрансфор-маторные и более (j = 2)
	-
	-
	-
	-
	-

	6.j.k
	Трансформаторная мощность до 6,3 МВА включительно (k = 1), от 6,3 до 10 МВА включительно (k = 2), от 10 до 16 МВА включительно (k = 3), от 16 до 25 МВА включительно (k = 4), от 25 до 32 MBA включительно (k = 5), от 32 до 40 MBA включительно (k = 6), от 40 до 63 MBA включительно (k = 7), от 63 до 80 MBA включительно (k = 8), от 80 до 100 МВА включительно (k = 9), свыше 100 МВА (k=10)
	-
	-
	-
	-
	-

	6.j.k.l
	Открытого типа (l=1), закрытого типа (l=2)
	-
	-
	-
	-
	-

	...
	<пообъектная расшифровка>
	-
	-
	-
	-
	-

	7.
	Обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности)
	 
	 
	 
	 
	 

	7.2
	Трехфазный
	-2023
-2024
-2025
-2025
	-0,4
-0,4
-0,4
-10
	-26
-22
-11
-4
	-1156
-829,79
-245
-13124
	-1447,98
-1579,26
-519,90
-2301,64

	7.2.1
	Прямого включения (k= 1), 
	-2023
-2024
-2025
	-0,4
-0,4
-0,4
	-23
-14
-10
	-306
-169
-145
	-943,00
-586,88
-360,00

	7.2.2
	Полукосвенного включения (k=2)
	-2023
-2024
-2025
	-0,4
-0,4
-0,4
	-3
-8
-1
	-850
-660,79
-100
	-504,98
-992,38
-159,90

	7.2.3
	Косвенного включения (k=3)
	-2025
	-10
	-4
	-13124
	-2301,64

	...
	<пообъектная расшифровка>
	 
	 
	 
	 
	 


 
